Příloha č. 3 - Technický popis nábytku 3/3

# Akustický paraván volně stojící

# Akustický volně stojící paraván

# Barva čalounění bude vybrána z předložených vzorků

# Obvodový rám kovový – bílá/ šedá/ antracit

# Fixní stabilní půlkruhová podnož

Rám – profil 38 x 38 mm

# 8 mm buková překližka opláštěná polyuretanovou pěnou o tloušťce 8,5 mm, dále opláštěnou látkou nehořlavou

# Rozměry

Šířka: 80 mm - 160 mm

Výška: 140 mm - 180 mm

# Zobrazení



**Stolek na chodbu**

.

# Stolek na chodbu v provedení deska LTD, tloušťka pracovní desky: 30 mm – dekor dle výběru

# Podnož kovová – pyramidového tvaru

# Hustota materiálu – dřevoštěpka – 750 kg / m3

# Melaminová fólie – antireflexní, odolná proti vodě, odolná proti poškrábání

# Minimální rozměry

Rozměr pracovní desky: 600 mm x 600 mm

Výška: 420 mm

# Zobrazení

****

Příloha č. 3 - Technický popis nábytku 1 - 3