Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Čj.: 1/120/1057430–2019

**Podrobná specifikace dodávky HW, licencí a služeb**

Bezpečnostní úprava sítě LAN

**Obsah**

[1. Předmět veřejné Zakázky 2](#_Toc9591110)

[2. Stávající stav 2](#_Toc9591111)

[3. Předmět dodávky 2](#_Toc9591112)

[4. Místo dodání 2](#_Toc9591113)

[5. Cena 3](#_Toc9591114)

[6. Další požadavky zadavatele 3](#_Toc9591115)

# Předmět veřejné Zakázky

Předmětem VZ je doplnění všech čtyřech přepínačů Cisco Nexus 3548 licencemi, aby bylo možno využívat všech 48 SFP+ portů na přepínači a doplnění každého přepínače 12 moduly 1000BASE-T SFP. To umožní připojení serverových systémů pouze do přepínačů Cisco Nexus a ostatní prvky LAN používat jen pro připojení uživatelů.

V současné době je licencováno a možno používat jen 24 portů na každém přepínači. Předmětem VZ je zároveň instalace licencí do každého přepínače

# Stávající stav

Čtyři přepínače Cisco Nexus 3548 s vybavením:

Software

BIOS: version 2.0.6

loader: version N/A

kickstart: version 6.0(2)A8(4a)

system: version 6.0(2)A8(4a)

Power Sequencer Firmware:

Module 1: version v2.1

BIOS compile time: 12/26/2014

kickstart image file is: bootflash:///n3500-uk9-kickstart.6.0.2.A8.4a.bin

kickstart compile time: 6/6/2017 12:00:00 [06/06/2017 22:53:56]

system image file is: bootflash:///n3500-uk9.6.0.2.A8.4a.bin

system compile time: 6/6/2017 12:00:00 [06/06/2017 23:24:09]

Hardware

cisco Nexus 3548 Chassis ("48x10GE Supervisor")

Intel(R) Pentium(R) CPU @ 2.00GHz with 3794016 kB of memory.

Processor Board ID FOC213044QX

license\_FOC2129R06R\_44\_1.lic:

SERVER this\_host ANY

VENDOR cisco

FEATURE 24P\_LIC\_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \

FEATURE LAN\_BASE\_SERVICES\_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \

# Předmět dodávky

Zadavatel požaduje dodání 24 port licence upgrade N3548-24P-UPG do každého přepínače a dodání 12 ks SFP modulu 1000Base-T GLC-TE do každého přepínače (celkem 48 ks). Součástí dodávky je instalace licencí N3548-24P-UPG do všech čtyřech přepínačů Nexus 3548.

# Místo dodání

Ústředí VoZP ČR, Praha 9, Drahobejlova 1404/4.

# **Cena**

Celková nabídková cena bude tvořena z těchto položek:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Cena Kč za ks | ks | Cena Kč |
| N3548-24P-UPG | Nexus 3548 24 port licence upgrade |  | 4 |  |
| GLC-TE | 1000BASE-T SFP transciever module |  | 48 |  |
|  | Instalace N3548-24P-UPG |  | 4 |  |
| Cena celkem (Kč bez DPH) | | | |  |

# **Další požadavky zadavatele**

* Zadavatel požaduje dodání originálních a nových zařízení s požadovanou licencí ve jménu zadavatele a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na lokální technickou podporu výrobce v českém nebo slovenském jazyce.
* Zadavatel požaduje oficiální potvrzení všech výrobců nabízených technologií o určení nabízených produktů HW a SW pro lokální trh.
* Zadavatel požaduje oficiální potvrzení všech výrobců nabízených technologií, že na produkty bude zajištěna podpora výrobce v místě instalace po celou dobu záruční lhůty.
* Uchazeč předloží doklad o obchodním partnerství s výrobcem zboží zaručující dostatečnou technickou podporu výrobcem.
* Zboží bude podporováno servisním střediskem výrobce na území České republiky.
* Uchazeč musí přiložit do nabídky příslušnou technickoprovozní dokumentaci výrobce zboží. Za splnění tohoto požadavku se nepovažuje odkaz na webové stránky výrobce zboží, ale dokumentace v listinné podobě nebo na datovém nosiči v anglickém nebo českém jazyce.
* Uchazeč z důvodu dodávky, jejíž součástí je i poskytování záručního servisu na dodávaná hardwarová zařízení a softwarové produkty, předloží certifikát, že má zaveden systém řízení podniků, ISO 9001 a ISO 27001. Z dokladu musí být patrná doba jeho platnosti a jméno společnosti, která certifikát vydala.