Příloha č. 1 ZD

**Technická specifikace vozidel**

**a. MV1 – manažerský vůz 1**

**Osobní automobil vyšší střední třídy pro přepravu 5 osob s 5 dveřovou karosérií liftback/sedan, vznětovým motorem a automatickou převodovkou v barvě bílá**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatelem minimálně/maximálně požadovaná hodnota** | **Dodavatelem nabízená hodnota/parametr** |
| zdvihový objem motoru (max. do 2 500 cm3) | zdvihový objem motoru ………… cm3 |
| výkon motoru (min. 140 kW) | výkon motoru ………… kW |
| převodovka automatická (min. šestistupňová) | převodovka automatická ……….stupňová |
| pohon na všechna čtyři kola | pohon na všechna čtyři kola |
| barva karoserie bílá, minimálně 3 vrstvý lak nebo metalíza | barva karoserie bílá, minimálně 3 vrstvý lak nebo metalíza bílá ….…………….. *(pozn. pro vyplnění: např. bílá perleťová)* |
| asistent rozpoznání únavy | asistent rozpoznání únavy |
| Objem zavazadlového prostoru minimálně 580 litrů (měřeno dle normy VDA) | Objem zavazadlového prostoru minimálně ………… litrů(měřeno dle normy VDA) |
| asistent rozjezdu do kopce | asistent rozjezdu do kopce |
| bez klíčové zamykání a startování | bez klíčové zamykání a startování |
| xenonové světlomety s ostřikovači | xenonové světlomety s ostřikovači |
| elektronický stabilizační systém (min. ABS, EDS) | elektronický stabilizační systém:……………………… |
| čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, hlavový, kolenní, boční vpředu i vzadu | čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, hlavový, kolenní, boční vpředu i vzadu |
| elektrické ovládání oken vpředu i vzadu | elektrické ovládání oken vpředu i vzadu |
| imobilizér | imobilizér |
| mechanické zabezpečení volící páky | mechanické zabezpečení volící páky |
| interiér ve světlé barvě, sedáky a opěrky ve světlé kůži nebo kombinaci alcantara/kůže  | interiér ve světlé barvě, sedáky a opěrky ve světlé kůži, nebo kombinaci alcantara/kůžebarevný odstín: …………………………. *(poznámka pro vyplnění: např. světle béžová, písková)* |
| kotoučové brzdy přední i zadní | kotoučové brzdy přední i zadní |
| kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách s přenosem na palubní desku | kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách s přenosem na palubní desku |
| klimatizace automatická dvouzónová | klimatizace automatická dvouzónová |
| LED denní svícení, zadní LED světla | LED denní svícení, zadní LED světla |
| loketní opěrka vpředu i vzadu | loketní opěrka vpředu i vzadu |
| mlhové přední světlomety s přisvícením do zatáček | mlhové přední světlomety s přisvícením do zatáček |
| Vestavěná navigace (min. mapy ČR a okolní státy + západní Evropa) | Vestavěná navigace (min. mapy ČR a okolní státy + západní Evropa) |
| palubní počítač multifunkční barevný | palubní počítač multifunkční barevný |
| otvírání pátých dveří pohybovým čidlem | otvírání pátých dveří pohybovým čidlem |
| parkovací senzory vpředu a vzadu | parkovací senzory vpředu a vzadu |
| pneu min. 18“ s disky z lehké slitiny | pneu …..“ s disky z lehké slitiny |
| pohon všech kol | pohon všech kol |
| přední sklo tónované, boční a zadní okna tónovaná | přední sklo tónované, boční a zadní okna tónovaná |
| start/stop systém | start/stop systém |
| systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech | systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech |
| tempomat | tempomat………………. *(poznámka pro vyplnění: např. s omezovačem rychlosti, adaptivní)* |
| vestavěné rádio s min. 8“ dotyk. displejem, MP3, bluetooth, handsfree, min. 10 reproduktorů | vestavěné rádio s ………..“ dotyk. displejem, MP3, FLAC, bluetooth, handsfree, ………ks reproduktorů |
| vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná, sklopná, aut. stmíváním | vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná, sklopná, aut. stmíváním |
| volant v kůži s ovládáním rádia a telefonu | volant v kůži s ovládáním rádia a telefonu |
| vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla | vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla |
| vyhřívání předních i zadních sedadel | vyhřívání předních i zadních sedadel |
| elektricky nastavitelná obě přední sedadla s bederními opěrkami, řidičovo s pamětí | elektricky nastavitelná obě přední sedadla s bederními opěrkami, řidičovo s pamětí |
| emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 | emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 |
| spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz (max. 7,5 l/100 km) | spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz …..l/100 km |
| **doplňková výbava** |
| náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), neplnohodnotné ocelové | náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), neplnohodnotné ocelové |
| příruční zvedák vozu | příruční zvedák vozu |
| klíč na matice (šrouby) kol vozidla | klíč na matice (šrouby) kol vozidla |
| tažné lano | tažné lano |
| pryžové rohože vpředu a vzadu (4 ks) | pryžové rohože vpředu a vzadu (4 ks) |

*pozn. dodavatel doplní údaje, hodnoty a parametry nabízeného zboží do sloupce "Dodavatelem nabízená hodnota/parametr", a to minimálně v rozsahu údajů, hodnot a parametrů požadovaných zadavatelem ve sloupci " Zadavatelem minimálně požadovaná hodnota", v těchto případech je nedostačující uvedení pouze ANO. Hodnoty předvyplněné jsou povinné neměnné*

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

**b. MV2 - manažerský vůz 2**

**Osobní automobil střední třídy pro přepravu 5 osob s 5 dveřovou karosérií kombi, vznětovým motorem a mechanickou převodovkou v barvě bílá**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatelem minimálně/maximálně požadovaná hodnota** | **Dodavatelem nabízená hodnota/parametr** |
| zdvihový objem motoru (max. do 2 000 cm3) | zdvihový objem motoru ………… cm3 |
| výkon motoru (min. 80 kW) | výkon motoru ………… kW |
| převodovka mechanická (min. pětistupňová) | převodovka mechanická ……....stupňová |
| barva karoserie bílá min. 3 vrstvý lak nebo metalická barva | barva karoserie bílá min. ……. vrstvý lak nebo metalická barva *(pozn. pro vyplnění: např. bílá perleťová)* |
| Objem zavazadlového prostoru min. 580/1600 litrů bez sklopených zadních sedadel/se sklopenými zadními sedadly (měřeno dle normy VDA) | Objem zavazadlového prostoru min. …………/……… litrů bez sklopených zadních sedadel/se sklopenými zadními sedadly (měřeno dle normy VDA) |
| asistent rozjezdu do kopce | asistent rozjezdu do kopce |
| bez klíčové centrální zamykání a startování | bez klíčové centrální zamykání a startování |
| elektronický stabilizační systém (min. ABS, EDS) | elektronický stabilizační systém:……………………… |
| čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, hlavový a boční, kolenní (min. vpředu) | čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, hlavový a boční, kolenní ……….. *(poznámka pro vyplnění: vpředu nebo vpředu i vzadu)* |
| elektrické ovládání oken vpředu i vzadu | elektrické ovládání oken vpředu i vzadu |
| imobilizér | imobilizér |
| interiér v tmavé barvě, sedáky a opěrky v tmavé látce  | interiér v tmavé barvě, sedáky a opěrky v tmavé látce, barevný odstín: …………………………. *(poznámka pro vyplnění: např. černá, černo- šedá)* |
| kotoučové brzdy přední i zadní | kotoučové brzdy přední i zadní |
| kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách s přenosem na palubní desku | kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách s přenosem na palubní desku |
| klimatizace automatická dvouzónová | klimatizace automatická dvouzónová |
| halogenové hlavní světlomety  | halogenové hlavní světlomety |
| loketní opěrka (min. vpředu) | loketní opěrka ……….. *(poznámka pro vyplnění: např. vpředu, vpředu i vzadu*)  |
| mlhové přední světlomety | mlhové přední světlomety |
| palubní počítač multifunkční barevný | palubní počítač multifunkční barevný |
| parkovací senzory vzadu i vpředu | parkovací senzory vzadu i vpředu |
| pneu min. 17“ s disky z lehké slitiny | pneu …..“ s disky z lehké slitiny |
| přední sklo vyhřívané, boční a zadní okna tónovaná | přední sklo vyhřívané, boční a zadní okna tónovaná |
| start/stop systém | start/stop systém |
| stěrač zadního okna s ostřikovačem | stěrač zadního okna s ostřikovačem |
| střešní nosič | střešní nosič |
| systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech | systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech |
| tempomat | tempomat………………. *(poznámka pro vyplnění: např. s omezovačem rychlosti, adaptivní)* |
| vestavěné rádio s min. 8“ dotyk. displejem, MP3, bluetooth, handsfree, min. 8 reproduktorů | vestavěné rádio s ………..“ dotyk. displejem, MP3, FLAC, bluetooth, handsfree, ………ks reproduktorů |
| vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná | vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná |
| vyhřívaný volant v kůži s ovládáním rádia a hlasovým ovládáním telefonu | vyhřívaný volant v kůži s ovládáním rádia a hlasovým ovládáním telefonu |
| vyhřívání min. předních sedadel | vyhřívání min. ……………………………………………. sedadel |
| Dělící stěna zavazadlového prostoru | Dělící stěna zavazadlového prostoru |
| výškově (min. mech.) nastavitelná, vyhřívaná obě přední sedadla | výškově………….. nastavitelná, vyhřívaná obě přední sedadla, *(poznámka pro vyplnění: např. mech., el.)* |
| emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 | emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 |
| spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz (max. 6,0 l/100 km) | spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz …..l/100 km |
| **doplňková výbava** |
| náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), neplnohodnotné ocelové | náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), neplnohodnotné ocelové |
| příruční zvedák vozu | příruční zvedák vozu |
| klíč na matice (šrouby) kol vozidla | klíč na matice (šrouby) kol vozidla |
| tažné lano | tažné lano |
| textilní rohože vpředu a vzadu (4 ks) | textilní rohože vpředu a vzadu (4 ks) |
| zámek řazení (min. mechanický) | zámek řazení………. *(poznámka pro vyplnění: např. mech., elektromechanický)* |

*pozn. dodavatel doplní údaje, hodnoty a parametry nabízeného zboží do sloupce "Dodavatelem nabízená hodnota/parametr", a to minimálně v rozsahu údajů, hodnot a parametrů požadovaných zadavatelem ve sloupci " Zadavatelem minimálně požadovaná hodnota", v těchto případech je nedostačující uvedení pouze ANO. Hodnoty předvyplněné jsou povinné neměnné.*

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

**c. MV3 - manažerský vůz 3**

**Osobní automobil střední třídy pro přepravu 5 osob s 5 dveřovou karosérií sedan/liftback, vznětovým motorem a automatickou převodovkou v barvě bílá**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatelem minimálně/maximálně požadovaná hodnota** | **Dodavatelem nabízená hodnota/parametr** |
| zdvihový objem motoru (max. do 2 000 cm3) | zdvihový objem motoru ………… cm3 |
| výkon motoru (min. 130 kW) | výkon motoru ………… kW |
| převodovka automatická (min. šestistupňová) | převodovka automatická ……....stupňová |
| barva karoserie bílá min. 3 vrstvý lak nebo metalická barva | barva karoserie bílá min. ……. vrstvý lak nebo metalická barva *(pozn. pro vyplnění: např. bílá perleťová)* |
| asistent rozjezdu do kopce | asistent rozjezdu do kopce |
| bez klíčové centrální zamykání a startování | bez klíčové centrální zamykání a startování |
| elektronický stabilizační systém (min. ABS, EDS) | elektronický stabilizační systém:……………………… |
| čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, hlavový a boční, kolenní (min. vpředu) | čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, hlavový a boční, kolenní ……….. *(poznámka pro vyplnění: vpředu nebo vpředu i vzadu)* |
| elektrické ovládání oken vpředu i vzadu | elektrické ovládání oken vpředu i vzadu |
| imobilizér | imobilizér |
| interiér v tmavé barvě, sedáky a opěrky v tmavé látce  | interiér v tmavé barvě, sedáky a opěrky v tmavé látce, barevný odstín: …………………………. *(poznámka pro vyplnění: např. černá, černo- šedá)* |
| kotoučové brzdy přední i zadní | kotoučové brzdy přední i zadní |
| kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách s přenosem na palubní desku | kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách s přenosem na palubní desku |
| klimatizace automatická dvouzónová | klimatizace automatická dvouzónová |
| LED hlavní světlomety i LED světla vzadu  | LED hlavní světlomety i LED světla vzadu |
| loketní opěrka (min. vpředu) | loketní opěrka ……….. *(poznámka pro vyplnění: např. vpředu, vpředu i vzadu*)  |
| mlhové přední světlomety | mlhové přední světlomety |
| palubní počítač multifunkční barevný | palubní počítač multifunkční barevný |
| parkovací senzory vzadu i vpředu | parkovací senzory vzadu i vpředu |
| pneu min. 17“ s disky z lehké slitiny | pneu …..“ s disky z lehké slitiny |
| pohon všech kol | pohon všech kol |
| přední sklo vyhřívané, boční a zadní okna tónovaná | přední sklo vyhřívané, boční a zadní okna tónovaná |
| start/stop systém | start/stop systém |
| systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech | systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech |
| tempomat | tempomat………………. *(poznámka pro vyplnění: např. s omezovačem rychlosti, adaptivní)* |
| vestavěné rádio s min. 8“ dotyk. displejem, MP3, bluetooth, handsfree, min. 8 reproduktorů | vestavěné rádio s ………..“ dotyk. displejem, MP3, bluetooth, handsfree, ………ks reproduktorů |
| vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná | vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná |
| vyhřívaný volant v kůži s ovládáním rádia a hlasovým ovládáním telefonu | vyhřívaný volant v kůži s ovládáním rádia a hlasovým ovládáním telefonu |
| výškově (min. mech.) nastavitelná, vyhřívaná obě přední sedadla | výškově………….. nastavitelná, vyhřívaná obě přední sedadla, *(poznámka pro vyplnění: např. mech., el.)* |
| emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 | emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 |
| vyhřívání min. předních sedadel | vyhřívání min. ……………………………………………. sedadel |
| spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz (max. 6,0l/100 km) | spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz …..l/100 km |
| **doplňková výbava** |
| náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), neplnohodnotné ocelové | náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), neplnohodnotné ocelové |
| příruční zvedák vozu | příruční zvedák vozu |
| klíč na matice (šrouby) kol vozidla | klíč na matice (šrouby) kol vozidla |
| tažné lano | tažné lano |
| textilní rohože vpředu a vzadu (4 ks) | textilní rohože vpředu a vzadu (4 ks) |
| zámek řazení (min. mechanický) | zámek řazení………. *(poznámka pro vyplnění: např. mech., elektromechanický)* |

*pozn. dodavatel doplní údaje, hodnoty a parametry nabízeného zboží do sloupce "Dodavatelem nabízená hodnota/parametr", a to minimálně v rozsahu údajů, hodnot a parametrů požadovaných zadavatelem ve sloupci " Zadavatelem minimálně požadovaná hodnota", v těchto případech je nedostačující uvedení pouze ANO. Hodnoty předvyplněné jsou povinné neměnné.*

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

**d. (RV) – referentský vůz**

**Osobní automobil třídy malých vozů pro přepravu 5 osob s 5 dveřovou karosérií kombi, se vznětovým nebo zážehovým motorem a mechanickou převodovkou v barvě bílé**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatelem minimálně/maximálně požadovaná hodnota** | **Dodavatelem nabízená hodnota/parametr** |
| zdvihový objem motoru (max. do 1 400 cm3) | zdvihový objem motoru ………… cm3 |
| výkon motoru (min. 60 kW) | výkon motoru ………… kW |
| převodovka mechanická (min. pětistupňová) | převodovka mechanická ……....stupňová |
| barva karoserie bílá | bílá ….…………….. *(pozn. pro vyplnění: např. bílá základní, bílá metalická)* |
| Hodnocení v rámci Euro NCAP – min. 4 hvězdičky | Hodnocení v rámci Euro NCAP – min. ……. hvězdičky |
| elektronický stabilizační systém (min. ABS, EDS) | elektronický stabilizační systém:……………………… |
| čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, hlavový a boční (min. vpředu) | čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, hlavový a boční ……….. *(poznámka pro vyplnění: vpředu nebo vpředu i vzadu)* |
| Objem zavazadlového prostoru min. 430/950 litrů bez sklopených zadních sedadel/se sklopenými zadními sedadly (měřeno dle normy VDA) | Objem zavazadlového prostoru min. …………/……… litrů bez sklopených zadních sedadel/se sklopenými zadními sedadly (měřeno dle normy VDA) |
| Užitečné zatížení včetně řidiče min. 500 kg | Užitečné zatížení včetně řidiče min. …………… kg |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním | centrální zamykání s dálkovým ovládáním |
| Automatické zapínání denního osvětlení při jízdě | Automatické zapínání denního osvětlení při jízdě |
| elektrické ovládání oken minimálně vpředu | elektrické ovládání oken minimálně vpředu |
| imobilizér | imobilizér |
| interiér v tmavé barvě, sedáky a opěrky v tmavé látce  | interiér v tmavé barvě, sedáky a opěrky v tmavé látce, barevný odstín: …………………………. *(poznámka pro vyplnění: např. černá, černo- šedá)* |
| kotoučové brzdy přední i zadní | kotoučové brzdy přední i zadní |
| Centrální uzamykání vozidla (2x dálkové ovládání a klíče) | Centrální uzamykání vozidla (2x dálkové ovládání a klíče) |
| klimatizace minimálně mechanická s regulací | klimatizace minimálně mechanická s regulací |
| loketní opěrka (min. vpředu) | loketní opěrka ……….. *(poznámka pro vyplnění: např. vpředu, vpředu i vzadu*)  |
| mlhové přední světlomety | mlhové přední světlomety |
| palubní počítač multifunkční | palubní počítač multifunkční |
| parkovací senzory (min. vzadu) | parkovací senzory …………. *(poznámka pro vyplnění: např. vzadu, vzadu i vpředu)* |
| pneu min. 15“ s ocelovými ráfky a velkoplošnými kryty | pneu min. ………. s ocelovými ráfky a velkoplošnými kryty |
| pohon přední nápravy | pohon přední nápravy |
| přední sklo tónované, zadní okno a zadní boční skla zatmavená | přední sklo tónované, zadní okno a zadní boční skla zatmavená |
| start/stop systém | start/stop systém |
| stěrač vyhřívaného zadního okna s ostřikovačem | stěrač vyhřívaného zadního okna s ostřikovačem |
| Systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech | Systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech |
| Příprava na GPS monitoring pohybu vozidla | Příprava na GPS monitoring pohybu vozidla |
| Zakrytí zavazadlového prostoru | Zakrytí zavazadlového prostoru |
| vestavěné rádio s min. 5“ dotyk. displejem, MP3, bluetooth, handsfree, min. 4 reproduktory | vestavěné rádio s ………..“ dotyk. displejem, MP3, bluetooth, handsfree, ………ks reproduktorů |
| vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná | vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná |
| vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla | vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla |
| výškově (min. mech.) nastavitelná obě přední sedadla | výškově………….. nastavitelná obě přední sedadla, *(poznámka pro vyplnění: např. mech., el.)* |
| emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 | emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 |
| spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz (max. 5 l/100 km) | spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz …..l/100 km |
| **doplňková výbava** |
| náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), plnohodnotné ocelové | náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), plnohodnotné ocelové |
| příruční zvedák vozu | příruční zvedák vozu |
| klíč na matice (šrouby) kol vozidla | klíč na matice (šrouby) kol vozidla |
| tažné lano | tažné lano |
| pryžové rohože vpředu a vzadu (4 ks) | pryžové rohože vpředu a vzadu (4 ks) |
| zámek řazení (min. mechanický) | zámek řazení………. *(poznámka pro vyplnění: např. mech., elektromech.)* |

*pozn. dodavatel doplní údaje, hodnoty a parametry nabízeného zboží do sloupce "Dodavatelem nabízená hodnota/parametr", a to minimálně v rozsahu údajů, hodnot a parametrů požadovaných zadavatelem ve sloupci " Zadavatelem minimálně požadovaná hodnota", v těchto případech je nedostačující uvedení pouze ANO. Hodnoty předvyplněné jsou povinné neměnné.*

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

**Ve všech vozidlech bude povinná výbava dle vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění**[[1]](#footnote-1)**, v rozsahu:**

* lékárnička pro poskytnutí první pomoci vč. letáku o postupu při zvládání dopravní nehody
* náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitného druhu
* po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně
* vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci – přenosný výstražný trojúhelník homologovaný podle předpisu EHK č. 27
* oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu - velikost XL
1. *§ 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, platí pro všechna vozidla.* [↑](#footnote-ref-1)