|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| čísl. | Název | Příloha č. 3 – Technická specifikace 2/3 |
| 1 | Dětská židlička | Barva bílá (např. RAL 9003), oranžová (např. RAL 2004) nebo zelená (např. RAL 6017)  Popis výrobku  Polypropylenový plast  Rozměry výrobku  Šířka: 39 cm Výška: 67 cm Hloubka sedáku: 26 cm Výška sedáku: 30 cm  Barva bude upřesněna se Zadavatelem s ohledem na řešení prostoru klientského centra |
| 2 | Dětský stůl | **Barva bílá (např. RAL 9003) nebo zelená (např. RAL 6017)**  polypropylenový plast nebo stolová deska z LTD o tloušťce 18 mm olepená hranou ABS tl. 2 mm, pomocí laserové technologie,  snadná údržba  **Minimální rozměry výrobku**  Délka: 75 cm Šířka: 55 cm Výška: 48 cm  **Minimální záruka**  2 roky  Barva bude upřesněna se Zadavatelem s ohledem na řešení prostoru klientského centra |
| 3 | Stůl do kuchyňky | * stolová deska HPL bílá, tloušťka desky minimálně 10 mm * podnož leštěný hliník * minimální rozměry: výška podnože 70 cm, průměr stolové desky 75 cm * minimální záruka: 2 roky   LD seating TF450-WH900 - 0 |
| 4 | Stůl manipulační | * Stolová deska LTD W980 barvy bílé, podnož RAL 9010 * minimální rozměry: d180 cm x h70 cm x v73 cm * Designově musí odpovídat vybavení kancelářských stolů a skříní * Minimální záruka – 2 roky |
| 5 | Stůl místnost | * Stolová deska LTD W980 barvy bílé, podnož RAL 9010 * minimální rozměry: d160 cm x h80 cm x v73 cm * Designově musí odpovídat vybavení kancelářských stolů a skříní * Minimální záruka – 2 roky |
| 6 | kartotéka | * počet zásuvek 5 ks * korpusy kartoték (boky, dno i půda) vyrobeny z kvalitního ocelového plechu v tloušťce min. 0,8mm, * korpusy jsou umístěny na rektifikačních soklech, umožňujícím vyrovnání nerovností podlahy do výšky 25mm a musí mít dostatečnou tuhost v korpusu * centrální zamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči * 100% výsuv zásuvek * zabezpečení proti převážení * blokace proti současnému vysunutí více zásuvek * minimální nosnost jednotlivých výsuvných rámů (zásuvek) 30kg * povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem, barva RAL 7035 * modul výsuvný rám pro závěsné kapsy * může být použit modulový systém |
| 7 | věšák | * provedení matný kov (nerez, hliník nebo leštěná ocel) případně opatřeno stříbrným práškovým lakem např. RAL 7001) * stabilní kovová základna o minimálním průměru základny 360 mm * otočná vrchní část s háčky minimálně na 6 kusů oděvů * možnost provedení se závěsnými ramínky * minimální výška 1750 mm   Designově musí odpovídat vybavení kancelářských stolů a skříní  Minimální záruka – 2 roky |
| 8 | Stůl jednací ředitelna | Stolová deska LTD W 980 barvy bílé, podnož leštěný hliník  * minimální rozměry: d220 cm x h100 cm x v73 cm * Designově musí odpovídat vybavení kancelářských stolů a skříní * Minimální záruka – 2 roky |
| 9 | Stolek ředitelna | * Konferenční stolek v provedení deska LTD bílé barvy (např. RAL 9003), podnož kovová černé barvy * Designově kombinovatelné s kancelářským vybavením * Minimální rozměry – d140 x h80 x v48 cm * Minimální záruka. 2 roky   Design by scandinavia Carny |
| 10 | Stolek chodba | * DTTO – stolek chodba |