|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| čísl. | Název | Příloha č. 3 – Technická specifikace 2/3 |
| 1 | Dětská židlička | Barva bílá (např. RAL 9003), oranžová (např. RAL 2004) nebo zelená (např. RAL 6017)Popis výrobkuPolypropylenový plastRozměry výrobku Šířka: 39 cmVýška: 67 cmHloubka sedáku: 26 cmVýška sedáku: 30 cmBarva bude upřesněna se Zadavatelem s ohledem na řešení prostoru klientského centra |
| 2 | Dětský stůl | **Barva bílá (např. RAL 9003) nebo zelená (např. RAL 6017)**polypropylenový plast nebo stolová deska z LTD o tloušťce 18 mm olepená hranou ABS tl. 2 mm, pomocí laserové technologie,snadná údržba**Minimální rozměry výrobku**Délka: 75 cmŠířka: 55 cmVýška: 48 cm**Minimální záruka**2 rokyBarva bude upřesněna se Zadavatelem s ohledem na řešení prostoru klientského centra |
| 3 | Stůl do kuchyňky | * stolová deska HPL bílá, tloušťka desky minimálně 10 mm
* podnož leštěný hliník
* minimální rozměry: výška podnože 70 cm, průměr stolové desky 75 cm
* minimální záruka: 2 roky

LD seating TF450-WH900 - 0 |
| 4 | Stůl manipulační | * Stolová deska LTD W980 barvy bílé, podnož RAL 9010
* minimální rozměry: d180 cm x h70 cm x v73 cm
* Designově musí odpovídat vybavení kancelářských stolů a skříní
* Minimální záruka – 2 roky

 |
| 5 | Stůl místnost | * Stolová deska LTD W980 barvy bílé, podnož RAL 9010
* minimální rozměry: d160 cm x h80 cm x v73 cm
* Designově musí odpovídat vybavení kancelářských stolů a skříní
* Minimální záruka – 2 roky

 |
| 6 | kartotéka | * počet zásuvek 5 ks
* korpusy kartoték (boky, dno i půda) vyrobeny z kvalitního ocelového plechu v tloušťce min. 0,8mm,
* korpusy jsou umístěny na rektifikačních soklech, umožňujícím vyrovnání nerovností podlahy do výšky 25mm a musí mít dostatečnou tuhost v korpusu
* centrální zamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči
* 100% výsuv zásuvek
* zabezpečení proti převážení
* blokace proti současnému vysunutí více zásuvek
* minimální nosnost jednotlivých výsuvných rámů (zásuvek) 30kg
* povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem, barva RAL 7035
* modul výsuvný rám pro závěsné kapsy
* může být použit modulový systém
 |
| 7 | věšák | * provedení matný kov (nerez, hliník nebo leštěná ocel) případně opatřeno stříbrným práškovým lakem např. RAL 7001)
* stabilní kovová základna o minimálním průměru základny 360 mm
* otočná vrchní část s háčky minimálně na 6 kusů oděvů
* možnost provedení se závěsnými ramínky
* minimální výška 1750 mm

Designově musí odpovídat vybavení kancelářských stolů a skříníMinimální záruka – 2 roky |
| 8 | Stůl jednací ředitelna | Stolová deska LTD W 980 barvy bílé, podnož leštěný hliník* minimální rozměry: d220 cm x h100 cm x v73 cm
* Designově musí odpovídat vybavení kancelářských stolů a skříní
* Minimální záruka – 2 roky

 |
| 9 | Stolek ředitelna | * Konferenční stolek v provedení deska LTD bílé barvy (např. RAL 9003), podnož kovová černé barvy
* Designově kombinovatelné s kancelářským vybavením
* Minimální rozměry – d140 x h80 x v48 cm
* Minimální záruka. 2 roky

Design by scandinavia Carny |
| 10 | Stolek chodba | * DTTO – stolek chodba
 |